Технический райдер огранизации мероприятия

«Интеллектуальная бар-олимпиада «Мозгва»

Базовые требования:

1. Звук

* 1. Акустическая система достаточной мощности и необходимой конфигурации для равномерного покрытия всей аудитории звуком комфортного уровня при условии средней шумности Гостей. Обязательное условие, связанное с особенностью проведения Игры, - разборчивость речи ведущих в любой точке помещения.
	2. 2 радиомикрофона классом не ниже Sennheiser 100 (835) или Shure PGX SM58 с комплектом новых батареек.
	3. Пультовая любая, желательно цифровая, расположенная перед порталами или с удаленным управлением с ipad.
	4. Команда Мозгвы привозит своего DJ и необходимое оборудование (контроллер), для подключения которого требуется 2 (два) входа XLR и 1 розетка 220В. Так же необходим стол шириной не менее 80см. Контроллер должен быть расположен в предпортальном пространстве. *В случае расположения за порталами необходим монитор, дублирующий сигнал с LR.*
	5. От источника видеосигнала (п.2.2) до контроллера необходим стерео аудиоканал. Выход на стороне видео – TRS 3.5mm, вход на контроллере 2xRCA.

*Возможен вариант подключения аудиосигнала не к контроллеру, а к пультовой, но в этом случае обязательна доступность регулировки уровня в непосредственной близости от контроллера (т.е. или Ipad или пульт совсем рядом)*

* 1. Все оборудование должно быть скоммутировано и настроено к приезду команды Мозгвы, время оговаривается отдельно. Наличие звукорежиссера или техника, знакомого с оборудованием, на все время проведения мероприятия обязательно.

2. Видео

* 1. Для проведения мероприятия принципиально наличие необходимого количества видеооборудования (проекционного, ЖК-панелей, LED экранов) для комфортного прочтения любым Гостем с любого места текста высотой от 60pix при разрешении 720P, а так же детального рассмотрения фотографий и рисунков.

*Как правило, используется один большой проекционный или светодиодный экран на сцене и несколько дублирующих ЖК-панелей по залу.*

В случае расположения DJ вне зоны видимости видеосигнала необходим дублирующий монитор около контроллера. (п.1.4)

* 1. Команда Мозгвы привозит свой источник видеосигнала (ноутбук). Для подключения в зоне работы ведущих необходим стол, розетка 220В и HDMI коммутация с видеопультовой. Подключение по другим стандартам (VGA, DVI, аналог) невозможно. Расположение источника в другом месте невозможно, т.к. ведущие должны видеть экран ноутбука.
	2. От источника видеосигнала до контроллера необходим стерео аудиоканал. Выход на стороне видео – TRS 3.5mm, вход на контроллере 2xRCA. См. П.1.5
	3. Поддерживаемые разрешения вывода – 720P, 1080i, 1080P. Минимальное разрешение - 720P.
	4. Все оборудование должно быть скоммутировано и настроено к приезду команды Мозгвы, время оговаривается отдельно. Наличие видеоинженера, знакомого с оборудованием, на все время проведения мероприятия обязательно.

По всем техническим вопросам обращаться к техническому директору:

+7(916)-443-31-01

Михаил Ледовских